|  |
| --- |
| Use Case Nr: 05 |
| Name | Entfernen eines Werkstückes am Ende |
| Autor | TK |
| Priorität |  |
| Auslöser | Ein Werkstück wird während des Betriebs vom Laufband entfernt |
| Akteure | Anwender, (Werkstück?) |
| Vorbedingung | Das System befindet sich im Normalbetrieb, ein Werkstück wurde am Anfang des Laufbands aufgelegt und befindet sich auf einem der Laufbänder. Das Werkstück hat das Ende des letzten Laufbands noch nicht erreicht. |
| Beschreibung | Ein Werkstück wird, während es sich auf dem Laufband befindet und bevor es das Ende des letzten Laufbands erreicht hat, vom Nutzer entfernt. |
| Ergebnis | Die Laufbänder bleiben stehen(?). Es wird eine Fehlermeldung angezeigt. |
| Hauptszenario | 1. *Der Nutzer legt ein Werkstück an den Anfang des ersten Bandes* 2. *Der Nutzer entfernt das Werkstück bevor es das Ende des zweiten Bandes erreicht hat* 3. *Die Laufbänder bleiben stehen* 4. *Eine Fehlermeldung wird ausgegeben(?)* |
| Alternativszenarien |  |
| Fehlerszenarien | 1. *Die Laufbänder stoppen nicht nachdem das Fehlen des Werkstückes erkannt wurde* 2. *Das Fehlen des Werkstückes wird nicht erkannt* 3. *Es wird keine Fehlermeldung ausgegeben* |