|  |
| --- |
| Use Case Nr: 01 |
| Name | Kalibrierung (siehe Glossar) |
| Autor | BGV |
| Priorität |  |
| Auslöser | Die Start-Taste wird 3 Sekunden lang gedrückt |
| Akteure | System, Anwender |
| Vorbedingung | System befindet sich im Ruhezustand (siehe Glossar) |
| Ergebnis | Das System hat die Anlagen neu kalibriert |
| Hauptszenario | 1. Der Anwender drückt lange die Start-Taste eines Bandes. 2. Das System wechselt in den Service-Mode. 3. Die grünen Lampen beider Bänder blinken. 4. Das System führt Kalibrierung durch. 5. Die grünen Lichter beider Bänder hören auf zu blinken und sind ausgeschaltet. 6. Das System kehrt in Ruhestand zurück. |
| Alternativszenarien |  |
| Fehlerszenarien | *Was passiert, wenn Kalibrierungsvorgang fehlschlägt?* |

Spezifikation: Die Start-Taste muss 3 Sekunden lang gedrückt werden, um in den Service-Mode zu wechseln.